IO0 1 Vss 2 CLE 3 ALE 4 WE 5 WP 6 IO0 7 IO1 8 IO2 9 IO3 10 Vss 11 Vss^{12} Vcc 13 IO4 14 IO5 15 IO6 16 IO7 17 LVD 18 GND 19 RY/BY 20 RE 21 CE 22 Vcc

SmartMedia

CONN1

IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO7

IO0 IO1 IO2 IO3

IO4 IO5 IO6 IO7 U1

C122pC222p

AT89C2051 12 (AIN0) P1.0 13 (AIN1) P1.1 14 P1.2 15 P1.3 16 P1.4 17 P1.5 18 P1.6 19 P1.7

2 P3.0 (RXD) 3 P3.1 (TXD) 6 P3.2 (INT0) 7 P3.3 (INT1) 8 P3.4 (T0) 9 P3.5 (T1)

11 P3.7

1 RST/VPP 5 XTAL1 4 XTAL2

U2

FILE: REVISION: DRAWN BY:

PAGE OF

TITLE A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R1 10k R2 10k

Vcc

CLE ALE /WE /CE

/RE

Vcc

Vcc

Vcc

R3 680

D1

C3

1u

Vcc

RXD TXD

R44k7

2 Vout

3 Vin

1 Adjust

LM317 U3

R5 2k45

R6 1k5

C4

C5100n

Vcc +7V

SmartMedia logging

logger.sch 1 1 Leon Kos, UNiversity of Ljubljana

3.3V +/- 0.3