V WW.exe sta ukaza

        ip - insert polyline (izberes crte, ki gredo v odsek)
        fo = find object (piknes in se ti odpre kontainer)


        ukaz nalozi :
        
        
                (xload "ww")




vstop.pbl

        remotesend je popravljen za ukaz fo
        ostalo ni spremenjeno.

21.4.
	Sprememba remotesend
	novi ww.exe ki preveri, ali je vozel na zacetku/koncu PLINE
	ce ni vnese blok z imenom KV in povecavo 17.

	KV.DWG moda biti v ACAD poti ali v sliki.

9.5.	(load "ww.lsp") nalozi ww.exp in ddelisp.exp
	(ddeprompt)	Nastavi DDE povezavo
			   Server: WaterWay
			   Sheet: System
	(wwinit)	Vspostavi DDE povezavo z TPP

	FO - Najde le kontejner. 
 	 	Item je tezko, ker bi moral iskati po tabelah
	IP - Oznacbe so sedaj rumene
	
	Simboli: Samo osnovni. Brez sprememb. V direktoriju
	symbols. Prekopiras Acad.mns in dwg v acadr13\win\support.
	Lahko naredis toolbar customize.

17.6    IC - Insert Container je nov ukaz v ww.exe

